| FABRICO
| Ferragens em Latão
O processo de fabricação da ROPEL é por estampagem a quente, pelo que apresenta mais vantagens, sobre todos os outros processos de fabricação, todas as peças têm maior rigor, maior resistência, cerca de 250% mais que as peças feitas pelo processo de fundição por injecção e/ou areia. Artigos de Latão e cuidados a ter: Latão segundo as normas DIN17660, forjado a quente, altamente polido, envernizamento electrostático com espessura de cerca de 24 microns resistência ao nevoeiro salino de mais de 900 horas sem alteração. Os modernos artigos ROPEL são de fácil aplicação devido aos simplificados sistemas de fixação. . As ferragens devem ser aplicadas nas madeiras depois destas terem o tratamento final. . Após a sua aplicação nas portas ou janelas não se devem utilizar substâncias ácidas ou que contenham solventes na limpeza dos pisos. . Na limpeza das ferragens deve ser apenas utilizado um pano macio. . Não será de nossa responsabilidade se não seguirem as instruções acima descritas.